Signed Number Multiplication(8-bit):

.model small

.data

num1 dw -55h

num2 db -11h

res dw 0

.code

main proc

mov ax,@data

mov ds,ax

mov ax,num1

mov bl,num2

imul bl

mov res,ax

mov ah,4ch

int 21h

endp

end main