Addition(16-bit number):

.model small

.data

num1 dw 1234h

num2 dw 4567h

sum dw ?

.code

main proc

mov dx,data

mov ds,dx

mov ax,num1

mov bx,num2

add ax,bx

mov sum,ax

mov ah,4ch

int 21h

endp

end main